건설 현장 먼지 방지 점검표

점검항목	점검기준	양호	부적정	해당없음	비고
방진막설치	공사장경계에방진막설치
비산먼지억제제	흙쌓기면에억제제살포
살수차운영	일일2회이상살수실시
자동먼지측정기	공사장내설치□운영
휠세척시설	출입구에설치및운영
비닐덮개설치	적재물덮개설치
포장재운반	밀폐용기로운반
도로청소	주변도로정기적청소
먼지배출구관리	혼합기등배출구필터장착
예비제재료	우천시대비물품보관
장비정기점검	월1회이상점검