건설 현장 통신 배관 설치 점검표

점검항목	점검내용	양호	불량	개선필요	점검일시	비고
배관설치기준	배관직경및재질확인				2026.03.19	KS규격준수
배관보호	외부충격및손상여부				2026.03.19	파괴흔적없음
배관고정	클립및지지대설치상태				2026.03.19	간격50cm이내
접지연결	금속배관접지시공				2026.03.19	접지저항측정완료
굴곡처리	배관굴곡반지름적정성				2026.03.19	최소반지름준수
방수처리	옥외배관방수시공				2026.03.19	실런트처리완료
분기점검	분기부위접속상태				2026.03.19	접속함밀폐
라벨링	배관용도표시및식별				2026.03.19	규정색상사용
관통부처리	건축물관통부방화처리				2026.03.19	방화재료사용
굴착복구	매장배관복구상태				2026.03.19	다짐도확인완료
기타사항	안전기준및법규준수				2026.03.19	최종승인대기