도어 방음 공사 점검표

□ 시공 전 준비사항

점검항목	상태	비고
벽면수평도검사
기존도어손상여부확인
방음재료반입상태확인
작업환경정리
안전장비확보
시공자격확인

□ 시공중점검사항

점검항목	상태	비고
방음재료밀착도검사
틈새처리상태
도어실링작업
방음재의정렬상태
부착재접착강도
도어힌지조정
문손잡이정상작동

□ 시공완료점검

점검항목	상태	비고
음향성능테스트
청소및정리상태
최종외관검사