도어 클로저 설치 체크리스트

□ 설치전점검

점검항목	확인	비고
도어무게및크기측정
도어마운트위치확인
벽면수평상태확인
드릴링위치마킹
전원및배선경로확인
설치도면검토
자재및공구준비완료

□ 설치작업

작업단계	확인	비고
클로저본체마운트설치
암마운트부착
행거브래킷고정
로드연결및조정
폐쇄속도조정
개방각도조정

□ 설치후검증

검증항목	확인	비고
클로저동작시험
음향및소음확인
안전장치작동확인