세라믹 타일 지붕 보수 작업 점검표

□ 보수작업전점검

점검항목	점검결과	비고
지붕면손상정도
누수흔적확인
타일이음새상태
타일박리상태
방수층손상여부
지붕밑면구조안정성
통풍구막힘상태
용마루타일상태
켜내림면상태
비계설치안전성
사다리고정상태
안전벨트착용확인
보호구착용여부

□ 보수작업후검수

작업항목	검수결과	비고
타일접착상태양호
이음새마무리완료