건설 현장 정전기 차단 작업 점검표

작업구분	점검항목	기준	점검결과	비고
지표처리	접지봉설치	KS규격	양호
	접지선연결	KS규격
	누설전류측정	100mA이하
구조물안전	금속틀접지	접지저항값
	구조체절연	절연저항
	배관절연상태	균열없음
작업안전	개인보호구착용	규격준수
	안전화착용	절연성능
	절연장갑준비	신축성확인
기계안전	건설기계접지	접지봉설치
	케이블손상점검	절손없음
	전기작업종료확인	안전차단