건설 현장 소음 측정 점검표

측정항목	측정위치	측정시간	기준값	측정값	합격여부	측정기계	측정담당자	비고
주간소음(07-22시)			75dB			SS-4000A	홍길동
야간소음(22-07시)			70dB			SS-4000A	김영희
굴착장비소음			85dB			SS-4100B	이순신
콘크리트타설음			82dB			SS-4100B	박민수
압축기소음			80dB			SS-4000A	최지은
굴삭기작동음			83dB			SS-4100B	정태희
미장작업소음			78dB			SS-4000A	임준호
항타기작동음			87dB			SS-4200C	오수진
철골용접음			84dB			SS-4200C	전민철
절단기소음			81dB			SS-4000A	양소연
운반장비소음			79dB			SS-4100B	류동욱
해머드릴소음			86dB			SS-4200C	안지영