외부 조명 설치 후 시운전 점검표

점검항목	설치위치	점검결과	동작상태	안전성	검사일시	비고
조명기구외관검사	건물전면	양호	정상	안전	2026.02.05
배선연결상태점검	기초부분	양호	정상	안전	2026.02.05
접지저항측정	주배전판	양호	정상	안전	2026.02.05
절연내력테스트	배선경로	양호	정상	안전	2026.02.05
광도측정검사	조명영역	양호	정상	안전	2026.02.05
온도상승시험	기구주변	양호	정상	안전	2026.02.05
방수성능점검	외부노출부	양호	정상	안전	2026.02.05
고장접지확인	안전기구	양호	정상	안전	2026.02.05
배선보호관상태	지중매설부	양호	정상	안전	2026.02.05
제어장치동작확인	제어실	양호	정상	안전	2026.02.05
누전차단기작동	분전함	양호	정상	안전	2026.02.05