기계설비 덕트 시공 체크리스트

점검항목	시공기준	점검결과	적합성	시공자	비고
덕트재질및규격확인	설계도서준수	적합	O
덕트접합부밀실도점검	누수없음	양호	O
덕트보온재적정성검사	두께준수	적합	O
플랜지볼트체결상태	완전체결	양호	O
댐퍼작동기능확인	순활동작	적합	O
방화댐퍼설치위치확인	설계위치준수	양호	O
덕트청소및관리상태	청결유지	적합	O
지지브래킷설치상태	간격준수	양호	O
동적진동측정	기준이내	적합	O
누수압력시험	250PA유지	양호	O
연결부밀폐재확인	규정제품사용	적합	O
덕트관통부밀실처리	누수없이시공	양호	O