창문 시공 시 부식 방지 점검표

□ 시공전점검

점검항목	양호	미흡	부적절	비고
알루미늄창호재질검사
부식방지코팅상태확인
실링재및패킹확인
습기차단막점검
부식방지도료준비상태
안전장비착용확인
시공환경온습도점검
먼지및이물질제거
표면처리제적용완료
부식방지도료도포계획확인

□ 시공중점검

점검항목	양호	미흡	부적절	비고
도료도포두께측정
균일한도포상태확인
용접부위방청처리
가장자리마감상태
습기진입방지조치
실링제시공상태
환기구성능확인
드레인설치확인
결로방지장치설치
유리접합부방수처리
창틀연결부분밀폐