스프링클러 점검 체크리스트

점검항목	정상	부분고장	완전고장	미실시	점검자명	점검일시
배관 누수 확인
펌프 구동 상태
압력 게이지 수치
송수관 상태 점검
제어판 정상 작동
배수계통 개폐상태
연결배관 건전성
배터리 전압 확인
소방수 공급 상태
드럼수위 적정도
자동개폐장치 작동

점검구분	점검내용	비고
외부점검	건물외부배관누수및손상여부확인
내부점검	실내살수헤드배치및장애물확인
기능점검	펌프및모터기능정상작동여부