결로 방지 공사 현장 점검표

점검항목	점검기준	점검결과	시공날짜	작업반장	비고
외벽단열재설치	기준두께	양호	2026-02-11	김철수
방습층시공	연속성확보	양호	2026-02-11	박영준
실내습도관리	40~50%유지	양호	2026-02-11	이민호
환기시스템점검	가동확인	양호	2026-02-11	정혁준
냉교부위보강	열화상검사	양호	2026-02-11	최준호
방수층시공	누수테스트	양호	2026-02-11	강민준
내벽마감점검	결로발생확인	양호	2026-02-11	송재호
창호기밀성점검	틈새밀폐	양호	2026-02-11	윤성민
온도분포확인	표면온도측정	양호	2026-02-11	한동욱
재료품질검수	인증서확인	양호	2026-02-11	조병욱
시공안전점검	안전기준준수	양호	2026-02-11	오준석