건설현장통신배관안전점검표

점검항목	점검기준	양호	미흡	부적	비고
배관설치정확도	도면대로시공
배관손상여부	육안검사
배관지지부족정	300mm이하간격
배관접지상태	저항치측정
내관보호튜브	손상정도검사
밀폐판넬밀착도	틈새크기검사
배관내케이블표시	라벨부착확인
접합부위밀폐성	누수현상확인
배관외부방수	방수재료적용
케이블설치간격	기준거리준수
보온단열처리	노출부위커버
안전표시및경고	표시판부착