건설 현장 단열재 품질 점검표

점검항목명	상태확인	규격일치	손상여부	비고
단열재 두께 규격 준수 여부	적합	O	무	설계도면 기준 100mm 확인
표면 균열 및 파손 상태	양호	O	무
자재 밀도 및 강도 적정성	적합	O	무
습기 및 침수 흔적 유무	양호	O	무
단열재 접합부 밀착 상태	양호	O	무
재료 성적서 일치 여부	일치	O	무
보관 장소의 직사광선 차단	양호	O	무
틈새 충진재 사용 적정성	적합	O	무
단열재 적층 방식 준수	양호	O	무
화재 안전 등급 확인	적합	O	무
운반 시 파손 방지 조치	양호	O	무
시공 부위 청결 상태	양호	O	무