건축공사 현장 안전 점검표

점검구분	안전상태	점검기준내용	비고
가설구조물	양호	비계 및 작업발판 결속 상태 확인	안전난간 설치 완료
추락방지시설	양호	개구부 덮개 및 안전망 설치 여부	규격 제품 사용 확인
전기설비안전	보통	분전함 접지 및 누전차단기 작동	외함 접지 상태 점검
개인보호구	양호	안전모 및 안전화 착용 상태	턱끈 체결 확인
중장비운용	양호	굴착기 작업 반경 내 통제 여부	신호수 배치 확인
자재적치상태	양호	자재 하중 분산 및 결속 상태	붕괴 위험 없음
화재예방관리	양호	소화기 비치 및 인근 가연물 제거	소화기 압력 정상
낙하물방지	양호	낙하물 방지망 설치 및 결속	틈새 밀착 확인
터널및굴착	양호	흙막이 지보공 변형 여부 점검	계측기 정상 작동
통로확보상태	양호	작업장 내 이동 통로 확보 여부	조명 밝기 적정
환경관리상태	양호	건설 폐기물 분리 배출 상태	비산먼지 억제 조치
위험물저장	양호	유류 및 인화성 물질 보관함	전용 보관소 사용