건설현장 안전점검표

점검항목	점검상태	점검결과예시	조치사항	비고
안전모 착용상태 양호	O	전 작업자 착용 확인됨	이상없음	-
안전화 마모도 확인	O	규격 제품 사용 중	-	-
가설비계 고정상태	O	연결부 결속 완벽함	-	-
추락방지망 설치여부	O	지정 위치 설치완료	-	-
소방시설 점검상태	O	소화기 비치 확인됨	-	-
전기배선 노출여부	O	배선관 보호 처리됨	-	-
중장비 작업구역 통제	O	라바콘 설치 완료	-	-
자재 적치 상태	O	평탄지 적재 확인	-	-
현장 통로 확보여부	O	통로 내 적치물 없음	-	-
비계 발판 고정상태	O	틈새 없이 밀착됨	-	-
개구부 덮개 상태	O	견고하게 고정됨	-	-
현장 조도 적정성	O	작업에 충분함	-	-