건설업종합점검표

점검항목명	상태확인	점검내용상세	조치사항	비고
안전모 착용상태	양호	전 작업자 턱끈 체결 확인 완료	-	현장 진입 시 상시 점검
안전난간 고정상태	양호	추락방지용 난간 흔들림 없음	-
개인보호구 지급	양호	안전화 및 보안경 지급 완료	-
비계 설치상태	양호	구조물 결속 및 수평 유지	-
전기배선 관리	양호	피복 손상 및 누전차단기 작동	-
소화기 비치현황	양호	구역별 소화기 배치 및 압력 정상	-
자재 적치상태	양호	통행로 확보 및 무너짐 방지	-
장비 점검여부	양호	굴착기 유압 및 브레이크 점검	-
통로 조명 밝기	양호	지하 및 어두운 구역 조도 확보	-
위험 표지판 부착	양호	추락위험 구간 표지 부착 확인	-
청결 유지상태	양호	작업장 내 폐기물 정리 정돈	-