건설기계관리대장 및 체크리스트

점검항목명	상태점검결과	점검기준 및 내용	조치사항	비고
엔진오일 잔량 및 오염도	정상	오일 레벨 게이지 확인	보충 완료	정기교체 주기 확인 요망
냉각수 수위 및 색상	양호	냉각수 탱크 수위 체크	-
브레이크 작동 상태	정상	제동 거리 및 답력 확인
타이어 공기압 및 마모	양호	트레드 마모 상태 확인
유압 시스템 누유 여부	이상없음	실린더 및 호스 연결부
작업등 및 경보장치	정상	후진 경보음 작동 확인
배터리 단자 결합 상태	양호	부식 및 느슨함 확인
조향 장치 유격 상태	정상	핸들 회전 및 조향 반응
터보차저 작동 소음	정상	이상 소음 발생 여부
차체 프레임 균열 여부	양호	용접부 및 주요 골격
후방 카메라 작동 여부	정상	화면 출력 및 선명도