건설현장 품질 점검표

점검항목	상태양호	상태불량	조치사항	비고
철근 배근 간격 준수 여부	양호		표준 간격 유지 확인 완료
콘크리트 슬럼프 테스트 결과
거푸집 수직도 및 수평도 상태
철근 피복 두께 확보 상태
콘크리트 타설 후 양생 조건
자재 규격 및 승인 여부 일치
용접 부위 균열 발생 여부
방수층 도포 두께 적정성
매립 배관 위치 정확도
벽체 수직도 측정값 적정성
바닥 평활도 유지 상태
콘크리트 압축강도 시험값