공사검수체크리스트

점검항목명	확인내용	결과상태	검사기준	비고
설계도면 일치여부	도면 규격 준수	합격	설계치와 대조	오차범위 이내
자재 규격 확인	KS 인증 제품	합격	성적서 대조	-
시공 품질 상태	표면 균열 없음	합격	육안 검사	-
수평 및 수직도	수평계 측정치	합격	허용 오차 범위	-
배선 연결 상태	단선 및 접지	합격	전기 테스트	-
배관 설치 상태	구배 및 고정	합격	경사도 측정	-
마감재 부착력	들뜸 및 탈락	합격	타격 검사	-
현장 정리 정돈	폐기물 처리	합격	현장 육안 확인	-
안전 시설물	난간 및 보호구	합격	안전 규정 준수	-
작업자 숙련도	공법 준수 여부	합격	시공 과정 확인	-