가설분전반 점검표

점검항목	상태값	결과확인	점검내용 상세	비고
분전반 외함 파손 여부	이상없음	O	외함 부식 및 찌그러짐 없음
접지선 연결 상태	양호	O	접지 단자 체결 상태 견고함
차단기 작동 여부	정상	O	레버 조작 및 트립 동작 확인
전선 피복 손상 상태	양호	O	전선 노출 및 피복 경화 없음
내부 이물질 유무	없음	O	먼지 및 습기 침투 방지 상태
분전함 잠금장치 유무	정상	O	도어 잠금 및 관리 상태 양호
표지 및 경고문 부착	부착됨	O	전압 표시 및 주의사항 부착
전기 배선 식별 표식	양호	O	회로별 네임텍 부착 상태
절연 저항 측정값	정상	O	측정 결과 기준치 이상 유지
침수 및 습기 유입	없음	O	분전반 하부 습기 유입 확인
누전 차단기 동작	양호	O	테스트 버튼 작동 확인 완료