준공시설 하자점검 체크리스트

점검항목명	양호상태	불량상태	조치사항	비고
벽체 균열 발생 여부 확인	양호		균열 보수 작업 실시	특이사항 없음
바닥 타일 들뜸 현상		불량	재시공 예정
천장 누수 흔적 유무
창호 개폐 원활성
도장 면 부풀음 확인
배수구 통수 상태
콘센트 작동 여부
문틀 왜곡 상태
난방 가동 상태
계단 난간 흔들림
실리콘 마감 상태
조명 기구 점등 상태