비계 설치 해체 점검표

점검항목명	확인결과1	확인결과2	확인결과3	비고
기둥 밑받침판 설치상태 양호	O			지반침하 방지 조치 확인
수직재 연결상태 적정성	O
가새 설치 및 결속 상태	O
벽이음 설치 간격 준수여부	O
작업발판 고정 및 틈새 확인	O
안전난간 설치 및 탈락 여부	O
계단 및 통로 확보 상태	O
재료의 변형 및 부식 여부	O
하부 출입통제 조치 여부	O
해체 시 낙하물 방지망 상태	O