마스터링 품질 점검 체크리스트

□ 음향주파수대역점검

점검항목	상태	측정값	비고
중역대역(100-1kHz)명확성
고역대역(1kHz-20kHz)투명성
저주파발진확인
고주파노이즈확인
주파수응답곡선검증
스테레오이미징평가
다이나믹레인지확인
피크레벨모니터링
LUFS표준화검증
클리핑및왜곡확인

□ 기술검사및문서확인

-마스터파일포맷(WAV,FLAC)확인 : 점검완료

-메타데이터및태그정보검증 : 작성자 : 홍길동,날짜 : 2026-01-17

-파일명규칙준수확인 : 마스터_곡명_버전_날짜.wav