오수정화조 점검일지 (정기)

□ 기본정보

시설명		점검일자
위치		점검자명
설치연도		용량(□)

□ 점검내용

구분	점검항목	점검기준	점검결과
			양호	불량
외관	균열및손상	균열없음
외관	누수현상	누수없음
내부	슬러지두께	20□이하
내부	악취발생	악취없음
기능	배관막힘	배관원활
기능	배수통로	정상작동

□ 조치사항

조치내용

비고