하수관로 유지보수 점검표

□ 점검기본정보

점검일자		점검위치
담당자명		연락처
관로길이(m)		관경(mm)
시공년도

□ 관로상태점검항목

점검항목	양호	주의	불량	비고
내벽침식
균열손상
퇴적물정도
이물질적체
시공이음부상태
관로변형상태
수목뿌리침입
표면함몰현상
누수흔적
맨홀뚜껑손상
내부조명상태
악취발생정도

□ 조치내용

조치항목	조치내용