흡음재설치작업점검표

점검항목	검사내용	기준값	실측값	적합	부적합	비고
기초면청결도	먼지제거및표면청소	기준충족
기초면평탄도	5mm이내요철확인	5mm
접착제도포	고르게도포여부	균일
흡음재부착	밀착정도확인	완전밀착
솔기처리	용접및실링상태	완벽
표면마감	손상및오염여부	무손상
두께측정	설계두께와일치	설계값
소음감소성능	음향측정검사	설계기준
내구성검증	층간박리도확인	무박리
환기구비	통풍개구부확인	설계위치
안전기준준수	화재등급및독성	기준충족