에어드라이어 소음 점검 체크리스트

□ 점검항목

점검항목	점검결과	소음도(dB)	비고
진동음이과도하지않은가
송풍음이허용범위내인가
배출음이문제없는가
베어링음이정상인가
모터음이과도하지않은가
펌프음이정상범위인가
팬음이과도하지않은가
압축기음이허용범위내인가
배관음이문제없는가
냉각음이정상수준인가
기타이상음이없는가

□ 점검내용

-점검일시 : 2026년02월25일10시30분

-점검장소 : 시설관리실내에어드라이어설치위치

-점검자 : 담당관리자

-점검내용 : 장비운영중정상적인소음수준및이상음여부확인