무선네트워크 성능 점검 체크리스트

점검항목	점검결과	측정값	통과여부	조치사항	비고
신호강도측정		-65dBm
처리량성능검사		45Mbps
지연시간측정		12ms
패킷손실률검사		0.2%
주파수간섭도측정		낮음
채널이용률확인		35%
접속디바이스수확인		28대
보안인증서검증		WPA2/WPA3
대역폭할당확인		정상
무선액세스포인트상태		정상
네트워크안정성평가		우수