비상전원 설비 점검표

□ 점검 항목

점검항목	양호	부분불량	불량	비고
연료 레벨 확인
배터리 전압 측정
변압기 절연저항 검사
차단기 동작 테스트
배선 단열 상태 검증
접지 저항 측정
자동전환 장치 점검
냉각팬 동작 확인
방음재 손상 여부
방진 고무 마모 정도

□ 점검 결과

-전체 점검 상태 : 양호/부분불량/불량

-즉시 조치 필요 항목 :

-차기 점검 예정일 :