주차표지판 설치 점검 체크리스트

점검항목	기준내용	적정	부적정	비고
표지판설치위치	도로변안전거리확보
표지판높이기준	지면에서1.2-1.5m
표지판기울기	수직설치기준충족
표지판훼손상태	글씨선명도유지
표지판부착고정	볼트너트견고성
반사지속성	반사도측정기준준수
주변환경상태	가시성방해물제거
표지판색상기준	파란색흰색규정충족
표시문자규격	문자크기높이기준
표지판사이거리	일정간격균등배치
안전교통표시	야광소재적용기준
부착면청결도	먼지오염물제거