정화조 내부 상태 점검표

점검항목	양호	주의	불량	적용대상	점검일시	비고
유입구상태
바닥침사층
벽면상태
악취발생정도
배출구상태
고액분리상태
슬러지두께
덮개상태
통풍상태
누수흔적
배관연결상태