조경시공 완료 후 유지보수 점검표

□ 시설점검

점검항목	점검내용	상태	시공자	비고
배수시설	배수구,우수관
경계석정상	틀어짐,손상
안전펜스상태	뒤틀림,부식
가로수식재상태	활착도,수형
초화류생육상태	생장도,질병
잔디면적상태	밀도,변색
관수시설기능	분사범위,균등
조명시설상태	점등,손상
포장돌 이음새	침하,균열
방제처리필요	병해충발생
급수계량시설	누수,기능
부대시설점검	벤치,쓰레기통

□ 외부환경점검

점검항목	점검기준	평가	담당자	비고
환경미관	낙엽,쓰레기
주변정화상태	오염정도
토양침강	침하정도
수생식물상태	번식,수질
접근성확인	보행로상태
안전성평가	위험요소
조경요소보존	가치훼손
계절별변화	색상변화
설치시설내구성	부식,손상
시공품질평가	완성도
배식밀도	식재간격적정
결로현상	습도관리
개선사항	추진계획
신규요청항목	추가보완