타일시공 현장 안전 점검표

점검항목	안전기준	점검결과	현장담당자	점검일시	비고
비계및가설구조	높이2m이상비계시안전난간설치
개인보호장비	헬멧,안전조끼,안전화착용
전기안전	누전차단기설치및접지확인
도구및장비	방향그라인더,톱 등기계안전
타일시공면	낙하물방지네트설치
바닥관리	미끄럼방지포장및적절한청소
수직이동	비계및안전사다리를통한이동
톱날교체작업	전원차단후실시
분진방지	방진마스크착용및환기
화학약품보관	안전보관소분리보관
응급구조	응급약품및구조용구배치
작업장정돈	불필요물품제거및정리정돈