공기질 점검표

□ 시설정보

시설명		점검일시
점검자		위치

□ 환기시스템점검

점검항목	상태	조치필요	비고
팬동작상태
덕트막힘상태
급기구청결
배기구청결
필터교체여부
소음수준
진동유무
누수흔적
보온재상태
방향제어밸브
압력계수치
온도조절기능

□ 실내환경측정

측정항목	기준값	측정값	판정	비고
이산화탄소	1000ppm
미세먼지	35□g/m□
포름알데히드	100□g/m□