가지제거작업순서점검표

□ 작업준비단계

점검항목	완료	비고
작업도구점검(톱,가지치개,사다리)
작업영역안전확보(통행금지,경고판)
천후조건확인(바람,강우)
나무상태평가(질병,손상)
작업계획수립
인원배치및역할분담
응급상황대처계획수립
보험및손해배상확인
작업일지및기록준비
안전교육및주의사항전달

□ 작업실행단계

점검항목	완료	비고
고목은지가지부터제거
생명력있는가지남김
부상치유절단면도포
떨어지는파편및목재회수
작업중안전거리유지
사다리안정성확인
절단가지크기확인
도구사용안전점검
주변물체손상없음확인
정기적수고및휴식
현장정소및정리