비상전원 장비 점검표

□ 점검항목

점검항목	정상	이상	조치내용	비고
배터리충전상태확인
회로차단기동작확인
자동이월장치검사
접지저항측정
절연내력시험
부하시험운영
연료량점검
윤활유상태확인
냉각수농도측정
배기시스템점검
소음진동측정
제어판상태검사
통신케이블확인

□ 점검자정보

점검일		점검자
담당부서		연락처
다음점검예정일