시설 설비 예방 점검표

점검 대상 및 일시 정보

점검구분	점검대상명	점검일자	점검자성명	비고
외관상태점검	양호	-	-	-
가동소음확인	정상	-	-	-
진동발생여부	이상없음	-	-	-
누수발생여부	정상	-	-	-
운전온도측정	적정	-	-	-
전력소모량확인	정상	-	-	-

점검 상세 내역

체크항목명	점검결과값	비고
압력수치확인	5.0bar	-
유량상태점검	정상유량	-
필터청결도	교체필요	다음주교체예정
배선상태검사	양호	-
윤활유상태	적정수준	-
제어장치작동	정상작동	-
안전장치점검	정상작동	-

특이사항 및 조치내용

구분사항	조치내용상세
필터상태	오염도가 높아 차주 내 교체 예정함
기타사항	전반적인 설비 상태 양호함
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-