건축 시설 점검표

점검 대상 : 본관 사옥 및 부속 건물

점검 항목명	상태 양호	상태 불량	특이 사항	비고
외벽 균열 및 박리 상태 확인	O
옥상 방수층 파손 여부		X	우측 구역 누수 흔적 있음
창호 실리콘 마감 상태	O
바닥재 파손 및 들뜸 현상	O
천장재 변색 및 탈락 여부
계단 난간 고정 상태	O
출입문 개폐 및 경첩 상태	O
내부 벽지 오염 및 훼손		X	복도 하단부 오염 확인
배수구 이물질 적치 여부	O
조명 기구 작동 상태	O