발전설비 점검 체크리스트

점검대상 : 제1발전소 터빈 및 발전기

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	점검결과(특이)	비고사항
터빈 케이싱 누설 여부 확인	정상			미세 누설 없음 확인됨
발전기 베어링 온도 상태	정상			기준치 이내 유지 중
윤활유 압력 수치 측정				압력계 정상 작동 확인
냉각수 유량 및 흐름 상태				흐름 원활함
전기 패널 절연 저항값				기준값 만족함
진동 및 소음 발생 유무				이상 소음 없음
제어 시스템 통신 상태				통신 양호
비상 정지 장치 작동 여부				테스트 완료함
변압기 유온 상태 점검				정상 범위 내 존재
배전반 단자 체결 상태				체결 상태 양호