전기기계기구 자체점검표

시설물 안전 관리를 위한 정기 점검 기록지

점검항목명	점검결과(정상)	점검결과(이상)	점검내용 상세기록	비고
분전반 차단기 작동 상태	양호	-	차단기 레버 동작 원활함	특이사항 없음
전선 피복 손상 여부	양호	-	노출 배선 상태 양호함	-
콘센트 및 스위치 파손	양호	-	모든 커버 체결 상태 양호	-
접지선 연결 상태 확인	양호	-	접지 단자 체결 확인 완료	-
전등 및 조명 기구 점등	양호	-	전 구역 점등 상태 정상	-
변압기 소음 및 발열	양호	-	이상 소음 및 과열 없음	-
배전반 내부 먼지 축적	양호	-	내부 청결 상태 유지 중	-
누전 차단기 시험 작동	양호	-	테스트 버튼 작동 정상	-
비상 발전기 가동 상태	양호	-	배터리 및 엔진 상태 양호	-
전기 설비 주변 적재물	양호	-	통로 확보 및 적재물 없음	-