배기필터 점검표

시설물 명칭 : 공조기실 A구역

점검 일자 : 2024-05-20

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	점검결과(보통)	비고
필터 표면 오염도 확인	O			정상 범위 내 오염
프레임 파손 여부 검사				변형 없음 확인 완료
가스켓 기밀성 유지상태				밀착 상태 양호함
필터 교체 주기 준수율				차기 교체 예정일 확인
공기 흐름 저항 측정값				압력차 정상 수치임
하우징 내부 먼지 적치				내부 청결 상태 양호
고정 볼트 체결 상태				전부 견고히 체결됨
필터 매질 손상 유무				찢어짐이나 구멍 없음
배기 모터 진동 수치				이상 진동 발견 안됨
배기 댐퍼 작동 상태				원활하게 개폐됨
주변 습도 및 부식 상태				부식 흔적 발견 안됨
필터 프레임 변형 여부				직선 유지 양호함