엘리베이터 점검표

점검항목	상태확인	조치사항	비고
승강기 운행 상태 점검	양호	정상 작동 확인됨	특이사항 없음
출입문 개폐 동작	양호	걸림 현상 없음
층 표시기 작동 여부	양호	숫자 표시 명확함
층간 도착 벨 소리	양호	음량 적정함
비상 인터폰 통화	양호	송수신 상태 양호
비상 조명등 점등	양호	정전 시 작동 확인
바닥 및 내부 청결	양호	이물질 없음
브레이크 제동 성능	양호	급정지 없음
가이드 레일 윤활	양호	급격한 소음 없음
조작 버튼 작동	양호	반응 속도 양호
과부하 방지 장치	양호	경고음 정상 작동
도어 센서 감도	양호	장애물 감지 정상