저수조 관리 점검표

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	조치사항 및 내용	비고
저수조 내부 청결 상태	□		이물질 없음 확인
수위 조절 밸브 작동 여부	□		정상 작동 중
배수 밸브 누수 여부		□	미세 누수 발견
사다리 및 내부 시설물 고정	□		고정 상태 양호
환기구 방충망 파손 여부	□		파손 없음
뚜껑 잠금장치 상태	□		완전 밀폐 확인
수질 상태(탁도/색도)	□		맑음 확인
펌프 및 모터 작동음		X	소음 발생 확인
주변 배수 시설 상태	□		배수 원활
조명 기구 점등 상태	□		정상 점등