분전반 점검 체크리스트

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	점검결과(특이)	비고 및 조치사항
외함 파손 및 부식 상태	양호			외함 도장 상태 깨끗함
차단기 동작 및 작동 여부	양호			모든 회로 정상 작동 확인
배선 및 결선 상태 정렬	양호			전선 정리 상태 양호함
단자부 접촉 불량 여부	양호			나사 체결 상태 이상없음
충전부 이물질 유무 확인	양호			분진 및 습기 없음
내부 배선 식별 표지 부착	양호			회로 명칭 부착 완료
접지선 연결 및 연속성	양호			접지 저항값 정상 범위
차단기 용량 적정성 확인	양호			부하 용량 대비 적정함
열화 및 변색 흔적 유무	양호			과열 흔적 발견되지 않음
분전반 도어 잠금 상태	양호			잠금장치 정상 작동함