시설 온습도 관리 점검표

점검항목명	측정온도(□)	측정습도(%)	설정치준수	장비작동상태	비고
실내 설정 온도 유지 상태	24.5	45	정상	양호	특이사항 없음
습도 조절기 작동 여부	24.6	46	정상	양호
공기 순환 팬 가동 상태	24.5	45	정상	양호
센서 정밀도 및 오차 범위	24.7	47	정상	양호
배수구 및 배관 누수 여부	24.5	45	정상	양호
냉난방기 필터 청결도	24.8	48	정상	양호
실외기 주변 장애물 유무	24.5	45	정상	양호
제습기 전원 공급 상태	24.6	46	정상	양호
단열재 파손 여부 확인	24.5	45	정상	양호
창호 밀폐 상태 점검	24.5	45	정상	양호
자동제어 패널 동작	24.7	47	정상	양호