건물 시설관리 점검표

점검일자 : 2024년 05월 22일

□ 건축물 외부 및 공용부 점검

점검항목	상태결과	비고
옥상 방수층 상태	양호	-
계단실 조명 작동	정상	-
승강기 운행 소음	정상	-
출입문 개폐 상태	양호	-
주차장 바닥 오염	보통	청소 필요
배수구 퇴적물	이상없음	-
옥외 표지판 파손	이상없음	-
울타리 고정 상태	양호	-
옥외 가로등 작동	정상	-

□ 전기 설비 점검

점검항목	상태결과	비고
분전반 과열 여부	정상	-
비상 발전기 가동	정상	-
콘센트 파손 유무	양호	-
누전 차단기 작동	정상	-
전등 조도 유지	양호	-
배전반 소음 상태	정상	-
전선 피복 상태	이상없음	-
비상 조명 작동	양호	-
계량기 수치 확인	정상	-
접지 상태 점검	양호	-
전기실 온도 관리	적정	-