골밀도검사 장비 점검 체크리스트

□ 하드웨어 점검

점검항목	정상	이상	점검일자	비고
검출기감도확인
냉각시스템작동
전원공급안정성
위치선정정확도검증
스캔테이블이동성
선량율측정값
보정블록정상작동
영상품질평가
방사선차폐상태
모니터디스플레이선명도

□ 소프트웨어 및 안전점검

점검항목	정상	이상	점검일자	비고
분석소프트웨어버전확인
데이터저장기능작동
환자정보관리시스템
긴급정지버튼작동확인
방사선안전경보장치
네트워크연결상태
자동선량제어기능
결과보고서생성기능
백업및복구기능확인
보안업데이트상태