병원 환경 보건 내부 공기질 점검표

점검항목	적합	부적합	해당없음	비고
실내온도(18~24□)유지
상대습도(40~60%)관리
이산화탄소농도측정결과
미세먼지농도측정검사
환기시스템정상작동
공기청정기필터교체확인
실내먼지및오염물제거
일산화탄소농도기준확인
포름알데히드측정점검
라돈측정및관리실시
환기구및배기구청소상태
세균및바이러스농도측정
음이온농도유지확인

점검자 :

점검일시 :