내시경 검사 장비 점검 체크리스트

□ 검사 전 안전성 점검

점검항목	작동상태	이상유무	조치사항	확인담당자
렌즈청결도
조명시스템
삽입관기능성
흡수장치작동
송기능작동
제어기능정상
케이블손상여부
연결부견고성
전원공급정상
모니터화면선명도
자동초점기능
멸균기능확인
안전표지부착

□ 정기보전 및 기록

보전항목	점검일시	상태	다음점검예정일	비고
일일점검
주간정기점검
월간유지보수
분기별종합점검